Ipv4 a ipv6

192.168.20.112

1100 0000 1010 1000 0001 0100 0111 0000

C 0 A 8 1 4 7 0

Ipv6

::FFFF:C0A8:1470

::FFFF: //SIRVE PARA REPRESENTAR QUE ES DE UNA IPv4

50.123.12.33

0011 0010 0111 1011 0000 1100 0010 0001

3 2 7 B 0 C 2 1

::FFFF:327B0C21

Direcciones link local

00B0-4A5C-F038

00B0-45FF-FE5C-F038

0000 0000 //DESGRANAMOS LOS PRIMEROS 2 CEROS

0000 0010 //EL SEPTIMO BIT LE DAMOS LA VUELTA

//QUEDARIA ASI

02B0-4AFF-FE5C-F038

FE80:0000:0000:0000:02B0:4AFF:FE5C:F038

FE80::02B0:4AFF:FE5C:F038 /10

5046-5DFF-FE54-7F13

0101 0000

0101 0010

5246-5DFF-FE54-7F13

FE80::5246:5DFF:FE54:7F13/10