11011010101100011001111001100110 (trama completa)

1101101010110001 (reducir a 8 bits)

1001111001100110 (reducir a 8 bits)

0111100100010111 (suma)

1000011011101000 (complemento a 1)

1001 1011010001111010 00010001 1001

10110100 (PRIMERA TRAMA 16 BITS)

01111010 (SEGUNDA TRAMA 16 BITS)

00101110 (SUMA)

00010001 (FCS)

00111111 (hay errores en la suma)