





Creación de claves del cliente














Configuración del servidor























Conexión cliente













Habilitamos el firewall

IMPORTANTE, tenemos que instalar el paquete ufw (en mi caso en un sistema operativo debian no viene instalado)














Instalación de iptables-persistent



























Usaremos WINSCP para poder enviar los archivos al cliente











Conexión desde la casa de Rocío a la mía

