# -¿Cómo se instala el microprocesador?

Se levanta la palanca del zócalo, se coloca suavemente sincronizando las marcas, y se vuelve a bajar la palanca del zócalo

Nota 1/2

Falta desarrollar un poco mas, pero esta bien